Príloha č. 2 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OKIEN

* 9 ks plastových dvojokien, 1 krídlo otváreteľné pravé a výklopné, druhé fixné
* 12 ks plastových dvojokien s fixom
* 2 ks vchodových dverí sčasti s PVC výplňou
* 9 ks sieťok proti hmyzu
* Okná budú zhotovené z 5-komorového bezolovnatého systému, so stavebnou hĺbkou 70 mm so stredovým tesnením a mikroventiláciou
* Farba profilu biela
* Sklo – tepelnoizolačné dvojsklo plnené argónom, min. 1,1 W/m2K
* parapety vnútorné PVC biele, vonkašie parapety Al s hrúbkou 8 mm
* Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť dodávku, demontáž a montáž okien a parapetov, likvidáciu starých okien, murárske a vysprávkové práce
* Práce treba dokončiť do konca roka 2015
* Úspešný dodávateľ je povinný pred zhotovením vykonať konečné zameranie zákazky